## Évaluation de la contrainte thermique chaude

### Fondamental :

Deux indices permettent d'évaluer la contrainte thermique :

- WBGT[1] : Wet Bulb Globe Temp

- Indice d'astreinte thermique prévisible (sudation requise)

Ces deux indices permettent avec précision d'évaluer le bilan thermique.

### Principe et définition du WBGT

#### Définition :

Le WBGT[2] est un indice permettant de déterminer si le sujet est capable de travailler dans une ambiance donnée sur une durée de 8 heures. C'est la première démarche à effectuer dans le cas de l'analyse d'un poste de travail soumis à la chaleur.

#### Méthode :

La mesure de ces températures se[3] fait simultanément à des hauteurs normatives au niveau de la tête, de l'abdomen et des chevilles.

A l'intérieur d'un bâtiment :

WBGT = 0,7 t nw + 0,3 t g WBGT = 0,7 t_nw + 0,3 t_g

A l'extérieur d'un bâtiment :

WBGT = 0,7 t nw + 0,2 t g + 0,1 t a WBGT = 0,7 t_nw + 0,2 t_g + 0,1 t_a

Avec : tnw , tg et ta exprimés en °C

Le WBGT globale est donné d'après la formule :

WBGT = WBGTtête + ( 2 × WBGTabdomen ) + WBGTcheville 4 WBGT = {WBGTtête + ( 2 times WBGTabdomen) + WBGTcheville} over 4

En parallèle, il est nécessaire de procéder à une évaluation du métabolisme de l'opérateur selon son type d'activité. Des tables normatives fixent ces valeurs par classe.

#### Remarque :

Si le WBGT déterminé est supérieur à la valeur repère de la situation étudiée, cet opérateur ne pourra pas travailler 8h dans cette ambiance thermique.

Dans ce cas, il y a lieu deux actions possibles :

- Soit de réduire directement la contrainte thermique au poste de travail considéré par des méthodes appropriées (action sur l'environnement, sur le niveau d'activité...)

- Soit de réduire la durée horaire d'intervention.

### Principe et définition de l'indice de sudation requise

#### Méthode :

- L'indice d'astreinte thermique prévisible (indice de sudation requise) calcule le débit sudoral nécessaire au maintien de l'équilibre du bilan thermique. C'est une approche plus précise que le WBGT.

- Lorsque cet équilibre n'est pas possible, ou si son maintien impose un débit sudoral excessif, l'indice permet de calculer une durée limite d'exposition.

- On peut ainsi connaître le mécanisme sur lequel il faut agir pour rendre la contrainte thermique acceptable. Cette méthode doit être utilisée en complément de la méthode basée sur l'indice WBGT si celle-ci s'avère négative.

## Notes

1. WBGT : Wet Bulb Globe Temp

2. 1

   Jean-Pierre MEYER, Jean-Louis POYARD, Prévention des risques professionnels - Risques liés aux installations, Réf : SE3850 v1 de techniques de l'ingénieur

3. 3

   Noura Abdesselam, Cours Ambiances physiques, université de Batna 2.