## Grandeurs relatives aux personnes

### Fondamental :

La production de chaleur et l'isolement thermique du vêtement sont les deux grandeurs relatives à la personne exposée[1], qui interviennent dans le calcul du bilan thermique.

### Le métabolisme

#### Méthode :

Le métabolisme est calculé à partir de la mesure de la consommation d'oxygène (méthode précise mais difficile à réaliser).

D'autres méthodes :

- La mesure de la fréquence cardiaque ;

- L'estimation du métabolisme en décomposant la tâche en gestes et postures élémentaires dont la valeur énergétique est proposée dans des tables (tables de Spitzer et Hettinger).

#### Remarque :

La norme ISO 8996 (1990, révisée en 2004) décrit avec précision ces méthodes.

### Isolement thermique des vêtements

#### Méthode :

- Le vêtement offre une résistance à l'écoulement de chaleur entre la peau et l'environnement.

- L'unité usuelle de mesure de l'isolement thermique[1] est le clo :

  1 clo = 0.155 °C.m2.W-1

#### Remarque :

La norme NF ISO 9920 (juin 1995) permet d'estimer l'isolement thermique des vêtements portés.

## Notes

1. 1

   Jean-Pierre MEYER, Jean-Louis POYARD, Prévention des risques professionnels - Risques liés aux installations, Réf : SE3850 v1 de techniques de l'ingénieur