## Éblouissement produit par les luminaires d'une installation d'éclairage

### Définition :

L'éblouissement[1] est la sensation produite par des surfaces brillantes dans le champ visuel. Il peut être ressenti comme un éblouissement d'inconfort ou un éblouissement d'incapacité.

### Complément :

Si les limites de l'éblouissement d'inconfort sont satisfaites, l'éblouissement d'incapacité n'est habituellement pas un problème majeur.

### Méthode :

La norme NF EN 12464-1 traduit l'éblouissement d'inconfort provenant directement des luminaires d'une installation d'éclairage par le taux d'éblouissement unifié[2] (UGR : Unified Glare Rating). Il s'évalue à l'aide de la méthode tabulaire définie par la Commission Internationale de l'Éclairage;

Cette méthode est basée sur la relation suivante :

UGR = 8 log 10 [ 0.25 L b ∑ L 2 × ω p 2 ] UGR = 8 log_10 [{0.25} over {L_b} sum {{L^2 times %omega } over {p^2}}]

Avec :

Lb : Luminance de fond.

L : Luminance des parties lumineuses de chaque luminaire dans la direction de l’œil de l'observateur.

ω : Angle solide des parties lumineuses de chaque luminaire au niveau de l’œil de l'observateur.

P : Indice de position de Guth pour chaque luminaire se rapportent à sa position par rapport à l'axe visuel.

La norme NF EN 12464-1 recommande des valeurs minimales d'UGR[3] en fonction de l'activité et de la précision requise par la tâche.

## Notes

1. Eblouissement

   L'existence d'une forte luminance dans le champ visuel

2. 2

   Serge SALSI, Annick BARLIER-SALSI, Prévention des risques professionnels - Risques liés au rayonnement optique et à l'éclairage, Réf : SE3880 v1 de techniques de l'ingénieur

3. UGR : Unified Glare Rating