## Instructions

### Texte légal : Instructions relatives à la prévention et la protection

- Instruction technique n°006 du 10-08-85 relative à la prévention des risques liés aux PCB et à la conduite à tenir en cas d'accident, Circulaire interministérielle du 4-12-85 relative aux askarels[1],

- Instruction n°009 du 29-07-86 relative à la protection de la santé des travailleurs exposés aux nuisances sonores.

- Instruction n°540 du 22-12-87 relative à la protection des risques d'hépatites virales en milieu hospitalier.

## Notes

1. Askarels

   Souvent plus connu sous la dénomination commerciale de Pyralène ou Askarel, le PCB est un liquide isolant que l'on trouve dans le cœur de certains appareils électriques comme les transformateurs, les cellules, les condensateurs ou certains radiateurs à bain d'huile. Les askarels sont des huiles est hautement toxique et non biodégradable.