## Exercice

### Question 02

La température de l'air se mesure avec des :

#### Votre choix Choix attendu Réponse

- Thermomètres

- Thermistances

- Globes noir

- Thermocouples

### Question 03

Le métabolisme est calculé précisément à travers :

#### Votre choix Choix attendu Réponse

- La mesure de la consommation d'oxygène

- La mesure de la fréquence cardiaque

### Question 04

Un opérateur effectue un transport de matériaux lourds. C'est un nouveau embauché (non acclimaté). Il transporte les matériaux devant un four radian.

Les mesures de terrains sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

Mesures de terrains
| Tnw | Tg
Tête | 25 °C | 50 °C
Abdomen | 19 °C | 45 °C
Cheville | 17 °C | 20 °C

Calculer le WBGT globale

25,15

### Question 05 : Évaluer la contrainte thermique

A partir du résultat obtenu dans l'exercice précédent et sachant que :

* L'activité de l'opérateur est de classe 3, ce qui signifie un métabolisme élevé.

* La valeur repère WBGT, pour un opérateur non acclimaté, est fixée à :

- Absence de courant d'air : 22°C,

- Mouvement de l'air perceptible : 23°C.

- L'opérateur peut travailler 8 heures dans ces conditions ?

Non
Correction Recommencer