## Caractéristiques d'un bon éclairage

### Fondamental :

L'éclairage d'un local doit donc assurer la sécurité des travailleurs, une bonne visibilité de la tâche mais, également, le confort visuel des personnes.

### Complément :

Pour réaliser un bon éclairage intérieur, il faut :

- Choisir un niveau d'éclairement correspondant au travail à effectuer (par exemple 150 lux dans un entrepôt, 300 lux dans un atelier de grosse mécanique....etc).

- Assurer une bonne orientation de la lumière pour aider à la perception des formes.

- Éviter l'éblouissement provoqué par la vision directe du ciel ou des lampes (ou de leurs images données par des surfaces brillantes).

- Harmoniser les contrastes[1] de luminance entre la tâche et les parois du local, pour ne pas perturber la vision ;

- Utiliser des lampes à haute efficacité lumineuse et à bon rendu des couleurs.

- Faire usage de lampes dont la température de couleur s'accorde avec l'éclairage à réaliser ;

- Disposer d'un éclairage électrique également variable, en faisant usage de gradateurs électroniques programmés lorsque l'on utilise des lampes à incandescence ou fluorescentes.

## Notes

1. Le Contraste

   C'est l'appréciation subjective de la différence d'apparence entre deux parties du champ visuel vues simultanément ou successivement. Il peut s'agir d'un contraste de couleur, d'un contraste de luminance.